Programmation C - Fares Belhadj amsi@ai.univ-paris8.fr

Type Occupation mémoire Plage de valeurs char 1 octet -128 à 127 unsigned char 1 octet 0 à 255 int 2 ou 4 octets Selon l’architecture unsigned int 2 ou 4 octets Selon l’architecture short 2 octets -32768 à 32767 unsigned short 2 octets 0 à 65535 long 4 octets -2147483648 à 2147483647 unsigned long 4 octets 0 à 4294967295 long long 8 octets −2^{63} à 2^{63} − 1 unsigned long long 8 octets 0 à 2^{64} − 1 Type à virgule flottante float 4 octets 3.4 × 10^{−38} à 3.4 × 10^{38} (IEEE 754) double 8 octets 1.7 × 10^{−308} à 1.7 × 10^{308} (IEEE 754) long double 10 octets 3.4 × 10^{−4932} à 3.4 × 10^{4932} (IEEE 754) Tab. 1 – Types de données élémentaires

Format Type de donnée %d Entier short, int %i Entier short, int %u Entier non signé unsigned short, unsigned int %o Entier octal short, int %x, %X Entier hexadécimal short, int %l, %ld, %li, %lu, %lo, %lx, %lX Entier long long %lld, %lli, %llu, %llo, %llx, %llX Entier long 64 bits long long %c Caractère ASCII char, unsigned char %f, %F, %g, %G Flottant float, double %e, %E Flottant (exponentiel) float, double %Lf, %LF, %Lg, %LG, %Le, %LE long double long double %s Chaine de caractère char * %p Pointeur (type) * Tab. 2 – (Quelques) Formatages de la fonction printf

Séquence d’échappement Action \n Nouvelle ligne (new line) \t Tabulation horizontale \v Tabulation verticale \b Retour d’un caractère arrière (backspace) \r Retour chariot (carriage return) \f Saut de page (form feed) \a Signal sonore (alarm) \’ Affiche une apostrophe \” Affiche un guillemet \\ Affiche un Backslash \ddd Affiche les codes ASCII en octale \xddd Affiche les codes ASCII en hexadécimale Tab. 3 – Séquences d’échappement

Programmation C - Fares Belhadj amsi@ai.univ-paris8.fr

1 #include <stdio.h> 2 int main(void) { 3 printf("Hello World\n"); 4 return 0; 5 } Fig. 1 – Premier programme

1 #include <stdio.h> 2 /* Ceci est un commentaire */ 3 void p01(void) { 4 printf("Hello World\n"); 5 } 6 void p02(void) { 7 char chaine[] = "Hello World\n"; 8 int i;

9 for(i = 0; i < 12; i++) 10 putchar(chaine[i]); 11 } 12 void p03(char ch[]) { 13 printf("%s", ch); 14 } 15 void p04(char ch[]) { 16 while(*ch != ’\0’) 17 putchar(*ch++); 18 } 19 int main(void) { /* Main est la fonction principale */ 20 char chaine[] = "Hello World\n"; 21 p01(); 22 p02();

23 p03(chaine); 24 p04(chaine); 25 return 0; 26 }

Fig. 2 – Différentes méthodes pour imprimer une chaîne de caractères

1 main() { 2 int i;

3 char num[] = "123456"; /* Mettez votre numero d’etudiant a la place */ 4 for(i = 0; num[i] != ’\0’; i++) 5 putchar(’a’ + num[i] - ’0’); 6 putchar(’\n’); 7 } Fig. 3 – Que fait ce programme ? (exo01.c)

Devoir 01 :

1. Envoyer par email le résultat de la compilation (gcc -Wall exo01.c -o exo01) et de l’exécution du programme de la figure 3. Que fait ce programme ?

2. Écrire les fonctions :

– int prod(int n) retournant le produit des n premiers entiers strictement positifs ;

– int somme(int n) retournant la somme des n premiers entiers ; – int prodp(int n) retournant le produit des n premiers entiers strictement positifs et pairs ;

– int sommep(int n) retournant la somme des n premiers entiers pairs ; – int prodi(int n) retournant le produit des n premiers entiers impairs ; – int sommei(int n) retournant la somme des n premiers entiers impairs ; – int puissance(int x, int n) retournant x à la puissance n. Utiliser ces fonctions dans un même programme affichant le retour de chacune d’entre-elles en utilisant la fonction printf. Envoyer le code source par email (en attachement).